**Augošo koku atsavināšana Lidostas ielā 4, Locikos,**

**Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā**

**(zemes vienības kadastra apzīmējums 44740020029).**

**Darba izpildes laiks:**

 No Līguma parakstīšanas brīža līdz 2025.gada 15.aprīlim.

**Darba uzdevums:**

Ar Izpildītāja rīcībā esošo darba spēku un tehnisko aprīkojumu, Pasūtītāja norādītajā vietā, veikt:

- koku nozāģēšanu, atzarošanu, sagarumošanu sortimentos, apaļo kokmateriālu pieviešanu līdz ceļam;

- apaļo kokmateriālu izvēšanu;

- krūmu un citu koku nelikvīdu nozāģēšanu;

- nozāģēto krūmu, koku nelikvīdu, koku zāģēšanas rezultātā iegūto ciršanas atlieku savākšanu un izvešanu uz krautuvi Pasūtītāja norādītajā vietā;

* krautuvē sakrauto ciršanas atlieku šķeldošanu;
* šķeldas izvešanu;

- darba vietu (ciršanas vietas, krautuves, pieviešanas ceļus un t.t.) sakārtošanu pēc darbu pabeigšanas.

**Darba apjoms:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Nozāģēšanai paredzētie koki** | **Daudzums****m3** |
| 1. | Apses, bērza ar blīgznas, baltalkšņa piemistrojumu sugu koki un ar citu sugu koku nebūtisku piemistrojumu (kopā 508 gab.) ar caurmēriem 1.3 m virs sakņu kakla no 8 cm līdz 48 cm, kas aug 1.38 ha platībā (kailcirte).  | 141.82 |

**Darba izpildei izvirzītās prasības:**

1. Veicot darbus, darba vieta jāaprīko atbilstoši darba drošības prasībām.

2. Darbu veikšanas laikā to veicējs nes pilnu materiālo atbildību par trešajām personām nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem.

3. Veicot darbus, ievērot Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 ” Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” prasības.

4. Izcirsto koku un krūmu celmu augstums nedrīkst pārsniegt 10 cm virs zemes virsmas.

5. Izpildītājs nekavējoties ziņo Pasūtītājam par apstākļiem, kas kavē darba veikšanu, tālākās rīcības norādījumu saņemšanai.

6. Veicot darbus, ievērot vispārējās vides aizsardzības prasības, darbu veikšanas laikā aizliegts piesārņot un piegružot vidi, nelabvēlīgi ietekmēt darbu veikšanas teritorijas ainavisko un ekoloģisko stāvokli.

7. Izpildītājs nodrošina krautuves vietas sakārtošanu pēc darbu pabeigšanas, t.i., notīra krautuvi un teritoriju apkārt krautuves no izcirstā materiāla atlūzām (zari, mizas, šķelda u.c.).

8. Izpildītājs nolīdzina pieviešanas ceļus.

9. Izpildītājs sakopj koku ciršanas vietas, novācot ciršanas atliekas: sikzarus, stumbru atlūžņu u. tml.